附件2

新能源汽车产品安全抽查要求

一、抽查项目及要求

1、关键B级部件浸水及电安全要求，动力蓄电池和驱动电机部件应通过IPX7的浸水试验。

2、整车涉水及电安全要求，整车应通过300mm和150mm水深的涉水试验。

3、新能源汽车生产厂商需在取得新能源汽车产品信息确认凭证后60天内完成以上试验并取得新能源汽车产品安全抽查报告。

二、抽查流程

抽取样品后进行关键B级部件浸水及电安全、整车涉水及电安全试验。样品采用随机抽样的方法获取，抽样基数贰（台/件）,抽取已销售量产样品壹（台/件）。完成以上试验并提交新能源汽车产品安全抽查报告。